# 高通平台lcd驱动流程之kernel

每次需要刷新显示，底层最终调用mdp3\_ctrl\_display\_commit\_kickoff函数更新framebuffer数据到MIPI的DMA，或者调用到spi的刷新显示数据函数mdss\_spi\_tx\_pixel。