# PMIC寄存器

关注

./kernel/arch/arm/boot/dts/qcom/msm-pm8994.dtsi

qcom,pon-dbc-delay = <15625>

对应寄存器0x871,设置开机的PON硬件debounce时间。

qcom,s1-timer = <10256>;

qcom,s2-timer = <2000>;

对应机器死机进入dload模式的按键重启时间。寄存器是0x840，0x841